**Соглашение**

**в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности**

г. Москва «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.

Настоящее Соглашение является договором присоединения, заключенного между Заказчиком (ООО «РусГазБурение») и Подрядчиком/Исполнителем (указывается в статье 8 «Подписи Сторон» настоящего соглашения) в соответствии с п. 1 ст. 428 ГК РФ, условия которого определены Заказчиком и принимаются другой стороной – не иначе как путем присоединения к настоящему Соглашению в целом. Подрядчик/Исполнитель выражает согласие соблюдать требования производственной безопасности ООО «РусГазБурение» путем подписания настоящего Соглашения.

1. **Общие положения**
   1. Для целей настоящего Соглашения под «Подрядчиком» понимается любое юридическое или физическое лицо, выполняющее работы (оказывающее услуги) по заключенному с ООО «РусГазБурение» договору. Правила настоящего Соглашения применяются и в случае, если Подрядчик в рамках заключенных с ООО «РусГазБурение» Договоров обозначается иначе (например, «Исполнитель», «Субподрядчик», «Поставщик» и др.).
   2. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика. Соглашение заключается на неопределённый срок и действует на протяжении срока действия договоров на выполнение работ (оказание услуг), заключенных между ООО «РусГазБурение» и Подрядчиком.
   3. В случае изменения требований законодательства в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности (далее – ОТ, ПБ и ООС), локальных нормативных актов ООО «РусГазБурение» и организаций, являющихся заказчиками ООО «РусГазБурение» (недропользователи, операторы по разработке месторождений, технические заказчики и генеральные подрядчики недропользователей), Заказчик имеет право в одностороннем порядке внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение письменно уведомив об этом Подрядчика Подрядчик обязуется в течение 5 раб дней предоставить мотивированные и документально подтвержденные возражения выполнять требования настоящего соглашения с учетом изменений. При отсутствии замечаний/возражений датой начала действия соответствующих изменений считается дата получения Подрядчиком уведомления о внесении изменений. Кроме того, актуальная версия настоящего Соглашения и локальных нормативных актов, соблюдение которых предусмотрено настоящим соглашением публикуется на официальном сайте ООО «РусГазБурение» <https://rusgazburenie.ru/> в разделе «Производственная безопасность».
   4. Подрядчики, выполняющие работы/оказывающие услуги для ООО «РусГазБурение» на опасных производственных объектах ООО «Газпром бурения» кроме локальных нормативных актов ООО «РусГазБурение» обязаны соблюдать требования в области ОТ, ПБ и ООС ООО «Газпром бурения», опубликованные на официальном сайте <https://burgaz.ru/company/ot-pb-i-oos/>.
   5. Соглашение распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон по всем действующим договорам, заключенным Сторонами в любой момент до заключения Соглашения, и на взаимоотношения сторон по всем видам договоров, заключенных после вступления Соглашения в силу. При указании в тексте обозначения «Договор» в любых падежах, правила Соглашения применяются ко всем договорам, указанным в настоящем пункте.
   6. Положения настоящего Соглашения подлежат применению в отношении любых физических лиц, задействованных Подрядчиком в выполнении работ, независимо от того, заключены ли Подрядчиком с такими лицами трудовые договоры, договоры гражданско-правого характера, либо отношения между Подрядчиком/Субподрядчиком с такими лицами документально не оформлены. Отсутствие документального оформления отношений между Подрядчиком/Субподрядчиком и привлеченными для выполнения работ физическими лицами не является основанием неприменимости к таким лицам условий настоящего Соглашения и освобождения Подрядчика/ Субподрядчика от соответствующей ответственности.
   7. В течение трех рабочих дней с даты подписания Подрядчиком настоящего Соглашения, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика по электронной почте [HSE\_RMS@rusgazburenie.ru](mailto:HSE_RMS@rusgazburenie.ru) о назначении единого ответственного лица, за исполнение требований настоящего Соглашения (принцип «Одно окно»), в том числе предоставление информации, предусмотренной пунктом 3.5 настоящего Соглашения. Уведомление должно содержать фамилию, имя, отчество, должность и контактные данные (e-mail, телефон) единого ответственного лица.

Вся информация, предоставляемая Заказчиком в рамках исполнения настоящего Соглашения, в том числе информация об изменении условий настоящего Соглашения и локальных нормативных актов Заказчика будет направляться указанному единому ответственному лицу.

* 1. Возникающие при выполнении специфических видов работ, дополнительные требования безопасности, не указанные в полной мере в настоящем Соглашении, но которые Подрядчик обязан выполнять, закрепляются дополнительными соглашениями.

1. **Заверения**

**Подрядчик подтверждает:**

* 1. Весь привлекаемый к выполнению работ персонал – ознакомлен и будет соблюдать (в объеме должностных обязанностей и трудовых функций) Локальные нормативные акты (далее по тексту - ЛНА) ООО «РусГазБурение» (раздел 1 Приложения №1), ООО «Газпром бурение» (раздел 2 Приложения №1. Для организаций, указанных в п.1.4 настоящего Соглашения) и организаций, являющихся заказчиками ООО «РусГазБурение» (недропользователи, операторы по разработке месторождений, технические заказчики и генеральные подрядчики недропользователей).
  2. Привлечение субподрядных организаций будет согласовано с Заказчиком, они будут допущены выполнению работ только после прохождения процедуры допуска и получения Акта допуска на производство работ в соответствии с требованиями ЛНА, соблюдение которых предусмотрено настоящим Соглашением.
  3. Для контроля работы субподрядных организаций в области ОТ, ПБ и ООС у Подрядчика функционирует система управления производственной безопасностью, предусматривающая наличие специалиста или подразделения, обеспечивающего соблюдение требований производственной безопасности как у Подрядчика, так и в субподрядных организациях.
  4. Все опасные материалы, включая отработанные ГСМ применяемые на объектах ООО «РусГазБурение» промаркированы, задекларированы, отделены, погружены и помещены на хранение в соответствии с действующими нормативными требованиями.
  5. Все применяемые механизмы, инструменты и оборудование исправны, сертифицированы (при необходимости), имеют разрешительную документацию (технический и эксплуатационный паспорт, а в случаях, предусмотренных законодательством в области промышленной безопасности имеют действующее, зарегистрированное в установленном порядке заключение экспертизы промышленной безопасности).

Пользователи таких механизмов, инструментов и оборудования надлежащим образом подготовлены и обучены (аттестованы), имеют соответствующий опыт работы с ними.

* 1. Все вращающиеся или движущиеся детали всех инструментов и оборудования соответствующим образом ограждены, чтобы предотвратить их случайный контакт с персоналом. На оборудовании имеются необходимые знаки безопасности.
  2. Места перепада высот на путях движения персонала ограждены только жесткими и сетчатыми ограждениями. Для перехода через инженерные коммуникации, траншеи, и т.д. применяются специальные переходные мостики и настилы.
  3. Подрядчик заверяет, что персонал будет отстранен от выполнения работ в любом из перечисленных случаев:

- работник не соответствует заявленной квалификации, в том числе не прошел обучение (проверку знаний, аттестацию, инструктаж) в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, электробезопасности, предусмотренные законодательством РФ.

- у работника отсутствуют документы, подтверждающие прохождение обязательных медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования;

- работник нарушает любые правила, положения или стандарты Заказчика в области производственной безопасности.

1. **Обязанности Подрядчика**
   1. **Общие обязательства в области производственной безопасности:**
      1. Обеспечить Соблюдение действующих нормативно-правовых актов в области производственной безопасности (в т.ч. промышленной, пожарной, транспортной, газовой, экологической безопасности, электробезопасности, охраны здоровья и труда), действующих на объекте выполнения работ.
      2. Выполнять требования ЛНА ООО «РусГазБурение», ООО «Газпром бурение» (для организаций, указанных в п.1.4 настоящего Соглашения) и организаций, являющихся заказчиками ООО «РусГазБурение» (недропользователи, операторы по разработке месторождений, технические заказчики и генеральные подрядчики недропользователей).

Указанные в настоящем пункте ЛНА передаются Подрядчику:

* ЛНА ООО «РусГазБурение» передаются по Акту приема-передачи ЛНА (Приложение №1 к настоящему Соглашению) в действующей на момент заключения Соглашения редакции. При их изменении (актуализации) Подрядчику направляется соответствующее уведомление в соответствии с п.1.3 настоящего Соглашения;
* ЛНА ООО «Газпром бурение» (для организаций, указанных в п.1.4 настоящего Соглашения) опубликованы на официальном сайте <https://burgaz.ru/company/ot-pb-i-oos/>. Подрядчик обязан скачать и ознакомиться с ними самостоятельно;
* ЛНА организаций, являющихся заказчиками ООО «РусГазБурение» передаются по акту приёма-передачи при заключении договоров на выполнение работ (оказание услуг) с Подрядчиком.
  + 1. Основные требования к подрядным организациям в области производственной безопасности и ответственность за их нарушение установлена Положением ООО «РусГазБурение» № П.ПЭБ.2019–007 «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ООО «РусГазБурение» (ред. от 12.04.2022г.).
    2. Основные требования в области транспортной безопасности установлены Положением ООО «РусГазБурение» № П.ПЭБ.2021–020 «О безопасности дорожного движения».
    3. Ключевые правила производственной безопасности, соблюдение которых Стороны признают существенными условиями заключенных договоров установлены Положением ООО «РусГазБурение» № П.ПЭБ.2021–016 «Золотые правила безопасности труда».
    4. Для возможности осуществления Заказчиком контроля соблюдения требований производственной безопасности, Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный допуск представителей Заказчика, в том числе сотрудникам охранных организаций на объекты Подрядчика (жилые вагоны, производственные базы, транспортные средства и прочие объекты Подрядчика, принадлежащие им на праве собственности или ином законном основании), в пределах территории Заказчика.
    5. Подрядчик обязан получить письменные уведомления от всех привлекаемых Субподрядчиков (Субисполнителей) о согласии соблюдать ЛНА, указанные в п.3.1.2-3.1.5 настоящего Соглашения и направить их Заказчику на электронный адрес HSE\_RMS@rusgazburenie.ru до начала ведения работ на объекте. До начала выполнения работ Подрядчик обязан ознакомить персонал (включая персонал Субподрядчиков/Субисполнителей) с указанными ЛНА и организовать хранение подтверждающих документов на весь период действия соглашения.
    6. Предпринять все необходимые меры по производственной безопасности с целью предупреждения происшествий.
    7. Остановить работы (в том числе по требованию Заказчика), которые выполняются опасным способом, с нарушением действующих требований, инструкций, производственных процедур, отраженных в ЛНА, и которые создают непосредственную или потенциальную угрозу людям, имуществу, окружающей среде.

Если при таких обстоятельствах Заказчик требует остановить работы с оформлением акта о приостановке проведения работ, Заказчик не несет ответственности за убытки Подрядчика. Работ могут быть возобновлены только после устранения соответствующих рисков или их снижения до приемлемого уровня.

* + 1. Предоставить Заказчику информационное письмо «О направлении работников для выполнения работ/оказания услуг», с указанием (включая привлекаемых Субподрядчиков):
* количества работников, привлекаемых к выполнению работ (их должности (профессий) и ФИО);
* Ф.И.О, должность руководителя работ, ответственного за соблюдение требований ОТ, ПБ и ООС на объектах Заказчика;
* Ф.И.О, должность руководителя работ, ответственного за организацию и безопасное проведение работ повышенной опасности, в т.ч. газоопасных и огневых работ.
  + 1. Предоставить Заказчику (по запросу) информацию по каждому работнику, направленному для выполнения работ (оказания услуг) на объектах Заказчика (включая привлекаемых Субподрядчиков/Субисполнителей) в том числе:
* согласие на обработку персональных данных;
* о результатах предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования) и психиатрического освидетельствования в соответствии с государственными требованиями;
* копию квалификационного удостоверения (при необходимости, в зависимости от профессии);
* копию удостоверения проверки знаний требований охраны труда;
* копию удостоверения по электробезопасности (при необходимости, в зависимости от вида выполняемых работ);
* копию удостоверения проверки знаний по пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) или выписку из журнала противопожарного инструктажа;
* копию удостоверения о допуске к работам на высоте;
* копию протоколов аттестации по промышленной безопасности;
* копию документов, подтверждающих обучение по контролю газовоздушной среды (при необходимости, в зависимости от вида выполняемых работ);
* копию документов, подтверждающих прохождение обучения приемам оказания первой доврачебной помощи (или подтверждение, что данное обучение входит в программу обучения требованиям охраны труда);
* дополнительно, в зависимости от вида выполняемых работ:
* копию свидетельства (сертификата) подтверждающего обучение в области экологической безопасности (включая допуск к работе с опасными отходами);
* копию свидетельства ДОПОГ о подготовке водителей;
* личную медицинскую (санитарную) книжку.
  + 1. Персонал Подрядчика обязан пройти вакцинацию от инфекционных заболеваний, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической обстановки в районах производства работ, включая вакцинацию от сибирской язвы и коронавирусной инфекции Covid-19 в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями РФ.
    2. Весь персонал Подрядчика, задействованный на объектах ООО «РусГазБурение» должен быть застрахован от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (страховая сумма определяется Подрядчиком если иное не оговорено Договорами подряда (оказания услуг).
    3. Включить все условия, указанные в статье 3 «Обязанности Подрядчика» настоящего Соглашения, в качестве договорных обязательств в договоры с Субподрядчиками (Субисполнителями), а также иными организациями, привлекаемыми Подрядчиком, не являющимся субподрядными организациями по смыслу положений ст. 706 ГК РФ, но выполняющим работы на территории Заказчика (включая организации, оказывающие услуги питания, уборки и т.п.).
  1. **Требования в области безопасности перевозок автомобильным транспортом, предъявляемые на опасных производственных объектах ООО «Газпром бурение»**
     1. При количестве предоставляемого автотранспорта более 20 единиц (в том числе ТС, привлекаемых на условиях субподряда) обязательно наличие отдельного инженера (специалиста) по безопасности дорожного движения.
     2. Обеспечить оснащение транспортных средств (далее по тексту – ТС), используемых для перевозки пассажиров и грузов, следующими устройствами/оборудованием/механизмами:
* ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (вне зависимости от установки заводом-изготовителем);
* тормозными системами, оборудованными АБС (для легковых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн);
* рулевое колесо расположено с левой стороны (для всех транспортных средств, кроме специализированной техники);
* подголовниками на сиденьях для водителя и всех пассажиров (применимо для автомобильного транспорта, предназначенного для перевозки пассажиров);
* бортовыми системами мониторинга транспортного средства (далее – БСМТС), фиксирующими превышение допустимой скорости движения, резкие ускорения и торможения, время труда и отдыха водителей, выход ТС за границы определенной геозоны, пробег ТС, уведомление наступления аварийной ситуации в реальном времени. БСМТС должна иметь возможность формирования пользовательских отчетов по запросу по выбранным параметрам из «конструктора отчетов». Отчеты БСМТС должны строиться на параметрах эксплуатации ТС и параметрах учета ТС, конструктор отчетов должен уметь составлять отчеты по отдельным или всем эксплуатационным параметрам. При этом БСМТС должна обеспечивать возможность для формирования отчетов о безопасности вождения, содержащих персональную (по каждому водителю) оценку стиля вождения по 100%-ной шкале:
* менее 70% (красная зона) – водители с высоким риском;
* 70-90% (жёлтая зона) – водители со средним риском;
* более 90% (зеленая зона) – водители с низким риском.
* видеорегистраторами, обеспечивающими обзор дороги перед ТС и внутри салона, (т.е. иметь не менее 2-х камер), если это не противоречит требованиям действующего законодательства, и не нарушает внутриобъектового режима работы производственной площадки. Камера внутри салона автомобиля должна быть установлена таким образом, чтобы в кадр попадали рулевое колесо и верхняя часть тела водителя (от головы до пояса). В ТС для перевозки персонала Заказчика, в кунгах вахтовых автомобилей должна быть установлена дополнительная камера, обеспечивающая обзор работников.
* системами «Антисон» для водителей, осуществляющих перевозку работников и оборудования (материалов) Заказчика.
* в кабинах машинистов кранов и трубоукладчиков двухстороннего видеорегистратора для фиксации погрузочно-рагрузочных работ с картой памяти (объемом не менее 16 ГБ) и разрешения видеозаписи не менее 1920х1080 пикселей.
* устройством подачи постоянного звукового сигнала при движении задним ходом (зуммера), который должен быть установлен на всех ТС разрешенной массой более 3,5 тонн, а также на ТС разрешенной массой менее 3,5 тонн, у которых отсутствует обзор через салонное зеркало заднего вида (например, ТС с типом кузова фургон, микроавтобус и т.п.);
* как минимум двумя фронтальными подушками безопасности для водителя и переднего пассажира на легковых автомобилях с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн;
* противооткатными упорами (2 шт.) в каждом ТС (для грузовых ТС, разрешенной массой более 3,5 т, автобусов массой более 5 т);
* искрогасителями и устройствами для снятия статического электричества (при выполнении работ на производственных объектах Заказчика, в том числе на ОПО, кустовых площадках, базах, ВЗиС и складах ГСМ);
* сигнализатором приближения к линиям электропередач, установленным в верхней точке грузоподъемной крановой техники.
* сигнализатором подъема-опускания кузова самосвальной спецтехники, установленного в кабине водителя.
* сигнализатором превышения скоростного режима, резкого ускорения и торможения;
* контурными светоотражающими лентами, отражающими габариты задней части ТС (применительно к автобусам);
* в зимний период – ТС категории М1 (легковые ТС) и М2 (ТС для перевозки пассажиров, имеющие более 8 мест для сидения, массой до 5 т) – зимними шипованными шинами, а остальные категории ТС (грузовые автомобили, автобусы и т.д.) – зимними шинами, если иное не предусмотрено требованиями федеральных и региональных законодательных актов, конструктивными особенностями ТС, либо исключительными условиями работы;
* автомобильной аптечкой, знаком аварийной остановки, необходимым количеством огнетушителей, светоотражающими жилетами, по количеству пассажиров и водителей, и другими необходимыми СИЗ и средствами безопасности.
  + 1. Предельный срок эксплуатации специализированной техники и подъемных сооружений, должен быть не более нормативного срока службы, указанного в документации завода-изготовителя. Привлекать для оказания услуг исключительно водителей, прошедших ежегодную подготовку по базовому курсу «Защитное вождение» и специализированному курс «Зимнее вождение» (имеют действующий сертификат), не зависимо от стажа их работы и квалификации.
    2. Подрядчик обязан обеспечить:
* проведение обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей в соответствии с требованиями законодательства РФ;
* проведение предрейсовых осмотров ТС перед началом работ (перед выходом на маршрут) и регулярное техническое обслуживание ТС, с периодичностью, установленной заводом-изготовителем;
* прохождение каждым ТС процедуры допуска на ОПО ООО «Газпром бурение» путем совместной проверки с участием уполномоченного работника ООО «Газпром бурение»;
* контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения (любыми доступными способами);
* наличие в салоне ТС информации о запрете курения и требования пристегнуть ремни безопасности перед началом движения;
* соблюдение водителями режима труда и отдыха;
* выполнение регулярного анализа данных (не реже 1 раза в неделю), получаемых с помощью установленных БСМТС, а также формирование и предоставление Заказчику отчета о безопасности вождения, содержащего персональную (для каждого водителя) оценку стиля вождения, отчета о нарушении режима труда и отдыха, отчета о нарушении скоростного режима, отчета по пробегам;
* передачу данных от бортовых систем мониторинга ТС на сервер единой системы мониторинга автотранспорта Заказчика. Передача данных должна быть реализована Подрядчиком не позднее, чем через 20 рабочих дней, с момента получения от Заказчика уведомления о готовности принимать и обрабатывать данные. По запросу Заказчика предоставлять логин и пароль для доступа к системе спутникового мониторинга в офисе и на месторождениях Заказчика.
  + 1. Подрядчику запрещено:
* использование любых устройств и технологий с целью уклонения от выполнения требований ПДД (детекторы радаров, умышленное создание помех опознания транспортного средства и т.д.);
* использование систем автопилотов, круиз-контроля. При наличии таких систем на транспортном средстве их необходимо блокировать.
* эксплуатировать ТС, в выбросах которых содержание вредных (загрязняющих) веществ превышает установленные нормативы выбросов.
  1. **Требования в области в области электробезопасности**
     1. Обеспечить на объектах производства работ и в бытовых городках выполнение правил электробезопасности и ЛНА Заказчика.
     2. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок Подрядчик должен назначить:

- ответственного за электрохозяйство и его заместителя на период отсутствия ответственного.

- ответственного за исправное состояние, проведение периодических испытаний и проверку ручных электрических машин, переносных электроинструментов, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. Обеспечить по утвержденному перечню наличие технической документации и инструкций, подлежащих хранению у ответственного за электрохозяйство, в том числе на рабочем месте (площадке производства работ).

* + 1. До начала монтажа электроустановок получить технические условия в энергоснабжающей организации; разработать проектную документацию; согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и органом государственного энергетического надзора (по необходимости).
    2. Обеспечить наличие подготовленного, аттестованного электротехнического персонала (административно-технического, оперативного, ремонтного), ответственного за эксплуатацию электроустановок предприятия.
    3. Обеспечить наличие у работников, выполняющих работы и эксплуатацию электроустановок профессиональной подготовки, группы допуска, действующей аттестации, соответствующей характеру работы.
    4. Электроустановки должны быть укомплектованы СИЗ, электрозащитными средствами, плакатами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с утвержденными перечнями, в которых указываются места их хранения, и знаками электробезопасности.
    5. Электрозащитные средства должны быть без механических повреждений и нарушения сроков испытаний. Весь применяемый электроинструмент должен быть исправным и прошедшим необходимые испытания.
    6. Не допускать эксплуатацию электрических машин и электрооборудования при наличии повышенной вибрации, несвойственного шума.
    7. Обеспечить прокладку кабельных линий так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений (запрещается прокладка кабельных линий открыто по земле без защитных конструкций).
    8. Не допускать выполнение соединения кабельных линий (электропроводки) скрутками, соединителями не заводского (кустарного) исполнения.
    9. Обеспечить все распределительные устройства (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, запирающими устройствами, препятствующими доступу в них работников неэлектротехнического персонала, а также табличками с наименованием ответственного лица за электрохозяйство и телефоном диспетчерской службы.
    10. Обеспечить наличие ограждений, исключающих случайное прикосновение к неизолированным токоведущим частям электрооборудования.
    11. Обеспечить наличие и исправное содержание заземляющих устройств эксплуатируемых электроустановок в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок».
    12. Обеспечить постоянное наличие исправного заземления технических устройств, приспособлений, механизмов и сооружений, используемых при выполнении работ.
    13. Обеспечить постоянное наличие исправной молниезащиты объектов и сооружений, используемых при выполнении работ.
    14. Прокладывать и эксплуатировать (постоянные, воздушные, временные) электрические кабели/провода, использующиеся при выполнении работ согласно действующим требованиям электробезопасности.
    15. Не допускать эксплуатацию электроустановок и электроприемников подрядчика при нагреве сверх допустимого значения:
        1. превышение граничных значений показаний термо-сигнализаторов;
        2. оплавление изоляции кабельных линий;
        3. наличие следов побежалости на контактных соединениях;
        4. превышение мощности потребителей над установленной мощностью источника.
    16. Не допускать эксплуатацию электроустановок и электроприемников подрядчика при нарушении целостности корпусов электрооборудования, нарушении изоляции электрооборудования, повреждении изоляции кабельных линий.
    17. На эксплуатируемую электроустановку должна быть оформлена следующая документация:
* проект электроснабжения;
* технический отчет (протоколы измерений, испытаний, выполненные специализированной аккредитованной эл. технической лабораторией);
* разрешительные документы на подключение к электрической сети (акт технологического присоединения, акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности);
* договор на электроснабжение с энергоснабжающей организацией;
* разрешение Ростехнадзора на допуск электроустановки в эксплуатацию (в случаях, установленных законодательством РФ).
  + 1. В случае выявления любого из нарушений п.п. 3.3.3-3.3.19. соглашения, электроустановки должны быть обесточены до устранения замечаний.
    2. Согласовать провоз негабаритного груза при пересечении с воздушной линией электропередач с энергоснабжающей организацией, которой принадлежит данная воздушная линия, а также производство работ в охранной зоне воздушной линии электропередач. Работы в охранных зонах необходимо производить по нарядам-допускам и разрешениям, согласно установленным требованиям.
    3. В целях исключения высоких рисков электротравмирования персонала, при выявлении в ходе проверок электроустановок нарушений из перечня с высокими рисками электротравмирования персонала, электроустановки должны быть немедленно обесточены.
  1. **Запрет употребления алкоголя, наркотиков и иных токсических веществ**
     1. Основные принципы противодействия употреблению алкоголя, наркотиков и иных токсических веществ установлены Политикой в отношении алкоголя и наркотиков ООО «РусГазБурение» № П.ПЭБ.2022-004 (п.1.2 Приложения №1).
     2. Подрядчик обязан организовать своими силами и за свой счет выборочный контроль трезвости своих работников, привлеченных им для выполнения работ, включая работников, находящихся на междусменном отдыхе, с записью результатов в специальном журнале регистрации. Контроль трезвости должен проводиться ежедневно, а количество проверяемых работников Подрядчика в месяц должно быть не менее 100% средней численности работников Подрядчика, работающих на объектах Заказчика в текущем месяце, при этом любой работник может быть проверен более одного раза.
     3. Подрядчик обязан не позднее 10 календарных дней после подписания Договора внести изменения в должностные инструкции и/или инструкции по охране труда всех работников и/или иные внутренние нормативные документы, обязывающие работников ежедневно проходить контроль трезвости.
     4. Под «Контролем трезвости» Стороны понимают проведение лицом, уполномоченным Подрядчиком, проверки работников на наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе и выявление других признаков состояния алкогольного, наркотического и/или иного токсического опьянения, а также установление фактов употребления алкоголя. При установлении состояния опьянения работника Подрядчик обязан отстранить его от работы и удалить с объекта.
     5. По факту происшествия (смертельный случай вследствие общего заболевания, смертельный случай в результате несчастного случая, несчастный случай с временной потерей трудоспособности) Подрядчик обязан организовать контроль трезвости и проведение медицинского освидетельствования (экспертизы) на выявления признаков опьянения у пострадавших.
     6. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и осмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала на объектах Заказчика.
     7. Меры, принимаемые в отношении работников, отказавшихся пройти контроль трезвости должны быть аналогичными мерам, принимаемым к работникам, находящимся в состоянии алкогольного (или иного) опьянения.
  2. **Требования об информирования Заказчика в области производственной безопасности и о происшествиях**
     1. Оперативно Сообщать Заказчику информацию о происшествиях (несчастных случаях, авариях, инцидентах, пожарах, дорожно-транспортных и других происшествиях) незамедлительно (в течение 2 часов с момента возникновения происшествия) любыми доступными способами связи. В течение 24 часов с момента возникновения происшествия сообщать Заказчику о происшествиях в соответствии с формой (п.3.2 Приложения № 1).
     2. Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным представлять заказчику информацию о результатах своей работы в области производственной безопасности в соответствии с формой (Пункт 3.3 Приложения № 1).
     3. Подрядные организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) на объектах ООО «РусГазБурение» и подписавшие настоящее Соглашение после 01.01.2022г., обязаны предоставить информацию, указанную в пунктах 3.5.1-3.5.2 настоящего Соглашения начиная с 01.01.2022г. применительно к работам, выполняемым на объектах ООО «РусГазБурение».
     4. Предоставление информации, предусмотренной в пунктах 3.5.1-3.5.3 настоящего Соглашения осуществляется путем заполнения автоматизированных форм на специальных интернет-ресурсах ООО «РусГазБурение» для сбора информации в области производственной безопасности. Ссылки на соответствующие информационные ресурсы и данные для доступа направляются Подрядчикам посредством электронной почты [HSE\_RMS@rusgazburenie.ru](mailto:HSE_RMS@rusgazburenie.ru) в течение 5 рабочих дней после подписания настоящего Соглашения.
     5. С целью определения системных причин происшествий во избежание их повторения в будущем, Заказчиком применяется Положение ООО «Газпром бурение» «Порядок и методика проведения внутренних расследований происшествий в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности» (п.2.5 Приложения №1). Подрядчик обязан провести внутренне расследование происшествий в соответствии с требованиями указанного Положения.

* 1. **Дополнительные требования, предъявляемые к подрядным организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги) на опасных производственных объектах ООО «Газпром бурение»**
     1. Требования настоящего раздела относятся к деятельности подрядных организаций ООО «РусГазБурение» выполняющих работы (оказывающих услуги) на опасных производственных объектах, эксплуатируемых ООО «Газпром бурение».
     2. При выявлении нарушений по результатам проведенного оперативного контроля, проведенного организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект (ООО «Газпром бурение») подрядчик обязан разрабатывать программу мероприятий по устранению нарушений требований производственной безопасности по результатам проведенного оперативного контроля по форме, установленной ООО «Газпром бурение» и опубликованной на сайте <https://burgaz.ru/company/ot-pb-i-oos/> (п.3.4 Приложения №1).
     3. До начала работ на высоте Подрядчиком должен быть разработан и согласован с техническим руководителем организации, эксплуатирующей ОПО план производства работ (или технологические карты) на высоте.
     4. При наличии риска выделения в рабочую зону вредных/опасных веществ или снижение концентрации кислорода менее 20% (газоопасные работы (ГОР), огневые работы (ОР), работы в замкнутых пространствах), Подрядчик обязан обеспечить непрерывный контроль газовоздушной среды (ГВС) газоанализаторами / газосигнализаторами, обладающими соответствующими техническими характеристиками и поверенными в установленный срок.
     5. Контроль ГВС должен осуществляться на ДВК и ПДК в точках контроля согласно мероприятиям и схемам нарядов-допусков на проведение работ. Контроль газовоздушной среды должен осуществляться персоналом, прошедшим соответствующее обучение по работе с газоанализатором, способам отбора проб воздуха и имеющим соответствующее удостоверение. Работник, осуществляющий отбор проб воздуха должен быть назначен и допущен к проведению данных работ распорядительным документом.
     6. Проводить газоопасные работы бригадой в составе не менее двух человек по наряду-допуску, при условии выполнения:
        1. мероприятий, указанных в наряде-допуске и инструкции по безопасному проведению газоопасных работ;
        2. непрерывного контроля газовоздушной среды воздуха рабочей зоны во время производства работ;
        3. применения СИЗОД, указанных в наряде-допуске и инструкции по безопасному проведению газоопасных работ и искробезопасного (омедненного) инструмента, электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;
        4. инструкций организации, эксплуатирующей ОПО, на территории которой проводятся газоопасные работы, в присутствии лица, ответственного за проведение работ по наряду-допуску.
     7. На территориях объектов, участков, где возможно выделение сероводорода (Н2S) в воздух рабочей зоны обеспечить:
        1. наличие при нахождении на объекте у персонала при себе соответствующего СИЗОД от сероводорода;
        2. наличие при нахождении на объекте у персонала при себе персональных газосигнализаторов;
        3. допуск персонала к работе на объекте только после прохождения целевого обучения и проверки знаний по требованиям безопасности в рамках соответствующей программы по требованиям безопасности при проведении работ / нахождении на объекте с возможностью выделения сероводорода.
     8. Подрядчик допускается к работам после оценки готовности к выполнению работ согласно процедуре допуска подрядчика к работам, указанной в Положении ООО «Газпром бурение» «Порядок допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах» опубликованной на сайте <https://burgaz.ru/company/ot-pb-i-oos/> (п.2.7 Приложения №1)
     9. Технические аудиты оценки готовности Подрядных организаций в области производственной безопасности к выполнению работ по требованиям организации, эксплуатирующей ОПО (ООО «Газпром бурение») проводит Подрядчик с обязательным участием представителей Службы ОТ, ПБ и ООС ООО «Газпром бурение».
     10. Регулярно проводить (принимать участие) учебно-тренировочные занятия (УТЗ) (включая, но не ограничиваясь перечисленными): противопожарные, спасательные, учения при появлении сероводорода, для проверки эффективности действий персонала в предаварийных, аварийных и чрезвычайных ситуациях, а также для проверки оборудования, знаний и умений персонала. УТЗ проводятся по утвержденному графику. К УТЗ привлекается весь находящийся на объекте персонал. По результатам проведенных УТЗ оформляется Акт проведения УТЗ.
     11. Подрядчик разрабатывает и обеспечивает выполнение Плана производственной безопасности при выполнении работ на объектах, по форме ООО «Газпром бурение», опубликованной на сайте <https://burgaz.ru/company/ot-pb-i-oos/> (п.3.5 Приложения №1), который должен быть согласован с Заказчиком и утвержден Подрядчиком не позднее 20 календарных дней после подписания Договора подряда (оказания услуг).

План производственной безопасности при выполнении работ на объектах разрабатывается в обязательном порядке при выполнении Подрядчиком - проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, в т.ч. ВМР, работ по капитальному ремонту объектов, технического обслуживания, оказании транспортных услуг, других работ / услуг, выполняемых на опасных производственных объектах.

Стороны совместно пересматривают планы и программы мероприятий в области производственной безопасности до начала любого этапа или любой части работ в отношении которых были выявлены новые опасные факторы в области производственной безопасности, а также по результатам расследования происшествий. Подрядчик и Субподрядчик обязаны выполнять все необходимые компенсирующие и корректирующие мероприятия за свой счет.

* 1. **Требования по обеспечению безопасности питания, санитарно-бытовым условиям, передвижным и стационарным жилым вагон-домам, жилым вагон-городкам, обустройству жилых вагон-городков**
     1. Соблюдать требования к обеспечению безопасности питания, санитарно-бытовым условиям и требованиям к обустройству жилых вагон-домов, вагон-городков согласно законодательства РФ и ЛНА Заказчика.
     2. Обеспечить:
        1. места для проживания всего персонала Подрядчика. Не допускается сокращение мест проживания за счет использования одних и тех же спальных мест персонала дневной и ночной смены;
        2. в жилом городке исправные теплые туалеты с необходимым количеством кабин (из расчета – не менее 1 изолированная кабина на 15 оборудованных мест для проживания в жилом городке). Допускается использование временных обустроенных и оборудованных туалетов с последующей ликвидацией и утилизацией отходов жизнедеятельности;
        3. в жилом городке исправные душевые с необходимым количеством кабин/душевых леек (из расчета – не менее 1 душевая кабина / 1 лейка на 15 оборудованных мест для проживания в жилом городке);
        4. сушку спецодежды и спецобуви (в том числе замазученной и замасленной) в специальных помещениях/модульных зданиях, оборудованных в соответствии с проектом. В случае использования сушильных шкафов они должны иметь паспорта/сертификаты соответствия. Хранение в жилых вагон-домах замасленной и замазученной одежды и обуви запрещено.
        5. Стирку спецодежды работников при сильных загрязнениях не реже 1 раза в шесть дней, при умеренных не реже 1 раза в десять дней.
  2. **Выявление, оценка и минимизация рисков в области производственной безопасности**
     1. Применительно к используемым технологическим процессам, видам работ на этапе производства работ Подрядчик до начала выполнения работ проводит оценку рисков и предоставляет Заказчику реестр рисков в области производственной безопасности и перечень работ, при выполнении которых обязательна процедура оценки рисков. В случае отсутствия у Подрядчика методической базы для проведения оценки рисков, рекомендуется пользоваться ЛНА Заказчика:
* Положение ООО «РусГазБурение» № П.ПЭБ.2021-017 «Идентификация и управление опасными ситуациями» (п.1.6 Приложения №1).
* Положение ООО «РусГазБурение» № П.ПЭБ.2021-018 «Анализ безопасности работ» (п.1.7 Приложения №1).
* Положение № П06.09-016-2017/2 «Управление рисками в области охраны труда и промышленной безопасности ООО «Газпром бурение» (п.2.8 Приложения №1).
  + 1. На основании проведенной оценки рисков должно быть проведено зонирование участков работ по опасности, и определены требования к используемым в обязательном порядке средствам индивидуальной и коллективной защиты.
    2. В случае выявления работником Подрядчика до начала работ или во время их проведения опасных действий/ опасных условий/ происшествий без последствий необходимо приостановить работы (в первую очередь, обеспечивая собственную безопасность) и сообщить о выявленных опасностях непосредственному руководителю с целью планирования и исполнения необходимых корректирующих мероприятий, направленных на снижение степени риска до приемлемого уровня.

1. **Обязательства Заказчика**
   1. Заказчик обязуется своевременно информировать Подрядчика:
      1. об изменении существующих требованиях безопасности, изложенных в ЛНА, указанных в п.п. 3.1.2-3.2.5 настоящего Соглашения;
      2. вредных и опасных факторах, имеющихся на местах производства работ;
      3. происшествиях, произошедших на объектах Заказчика с учетом применимости к деятельности Подрядчиков (извлеченные уроки, молнии и т.д.).
   2. Заказчик обязуется не препятствовать Подрядчику производить работы безопасно, и в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ, и не вынуждать его нарушать требования безопасности, как оговоренные выше, так и общепринятые.
   3. В случае принятия актуализированной версии ЛНА Заказчик обязуется довести актуальную версию ЛНА до подрядчика в порядке, установленном настоящим Соглашением.
   4. Перед началом выполнения работ / оказания услуг представитель Заказчика или бурового подрядчика должен провести инструктаж Подрядчику с доведением основных рисков, присущих производственным объектам, объектам, где будут выполняться работы / оказываться услуги с обязательной фиксацией в специальном журнале.
   5. Заказчик на регулярной основе проводит оценку деятельности Подрядчиков в области производственной безопасности (рейтингование в области производственной безопасности).
2. **Ответственность**
   1. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть работника Подрядчика, Субподрядчика, или третьего лица, привлеченного Подрядчиком (за исключением случаев доказанной прямой вины работников Заказчика).
   2. В случае приостановки работы Подрядчика вследствие несоблюдения Подрядчиком/субподрядчиком настоящего Соглашения, простой Подрядчика не оплачивается.
   3. Подрядчик несет ответственность за нарушения требований производственной безопасности в виде штрафов, предусмотренных Положением ООО «РусГазБурение» № П.ПЭБ.2019–007 «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ООО «РусГазБурение» (ред. от 12.04.2022г.), (п.1.3 Приложения №1)
   4. В случае допущения впервые нарушения Подрядчиком/Субподрядчиком требований Производственной безопасности, за которые предусмотрен штраф (за исключением нарушений, предусмотренных Положением ООО «РусГазБурение» № П.ПЭБ.2021–016 «Золотые правила безопасности труда»), руководитель подрядной организации вправе обратиться к Заказчику с ходатайством о неприменении штрафов, при условии:

* подтверждения своевременного устранения нарушений;
* предоставления плана утвержденных проактивных мероприятий, направленных на улучшение состояния производственной безопасности в подрядной организации с указанием затрат на проведение этих мероприятия, сумма которых должна быть не менее наложенных Заказчиком штрафов, с последующим предоставлением отчета о проведенных мероприятиях с подтверждением понесенных затрат.

При повторном нарушении Подрядчиком/Субподрядчиком требований Производственной безопасности (два и более нарушения в течение полугода) Стороны признают, что нарушение является систематическим, и его причины не устранены. В этом случае штрафы применяются безусловно.

* 1. Если Подрядчик самостоятельно выявил нарушения и своевременно об этом информировал Заказчика, а также предпринял необходимые корректирующие мероприятия, позволившие устранить нарушение, подтвержденные представителем Заказчика, то штрафные санкции в этом случае к Подрядчику не применяются.

1. **Порядок фиксации нарушений**
   1. Нарушения требований производственной безопасности Подрядчиком, выявленные Заказчиком фиксируются Актом-предписанием в области производственной безопасности (п.3.6 Приложения №1) с приложением подтверждающих документов (фото, видео фиксация). Выполнение работ с нарушением требований нормативных актов, запрещающих их выполнение, нарушения требований производственной безопасности, которые не могут быть устранены на месте и могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровья персонала, возникновению инцидентов и аварий с оборудованием и др., регистрируются в Акте о приостановке проведения работ (п.3.1 Приложения №1) с приложением подтверждающих документов (фото, видео фиксация).
   2. В случае отказа ответственного представителя Подрядчика, от подписи в Акте-предписании и/или Акте о приостановке проведения работ, в Акт вносится соответствующая запись «От подписи отказался», отказ от подписи Подрядчика подтверждается подписью не менее двух представителей третьих лиц. Указанная запись признается как зафиксированное нарушение.
   3. Если предписание (приостановка работ) касается нарушений, выявленных у Субподрядчика (Субисполнителя), сведения о выдаче предписания доводятся до ответственного представителя Подрядчика. При этом Подрядчик отвечает за выполнение предписаний и устранение нарушений Субподрядных организаций как за свои собственные нарушения.
   4. Если при проведении проверки было установлено, что Подрядчик не устранил ранее выявленные нарушения, и в отчете указал их выполнение, то такие нарушения считаются не устраненными. Заказчик вправе принять решение о применении штрафных санкций за нарушения в области производственной безопасности.
2. **Приложения:**
3. Акт приема-передачи локальных нормативных актов (ЛНА).

Подписанием настоящего Соглашения Подрядчик подтверждает, что он получил и ознакомился со всеми нормативными актами, стандартами, положениями, инструкциями и другими документами Заказчика, указанными в пунктах 3.1.2-3.1.5 и обязуется обеспечить их соблюдение применительно к своей деятельности на объектах Заказчика.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ПОДПИСИ СТОРОН:** | |
| **ПОДРЯДЧИК** | **ЗАКАЗЧИК** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Общество с ограниченной ответственностью «РусГазБурение»**  Адрес местонахождения:  117420, город Москва, ул. Наметкина, д. 12А, помещение 14, этаж 17  ИНН/КПП 7704459330/772801001  ОГРН 1187746735010  ОКПО 32334642  р/с 40702810300000011046  в Банк ГПБ (АО) г. Москва  к/с 30101810200000000823  БИК 044525823  Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор  ООО «РусГазБурение»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.В. Доронин  по доверенности №\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г. | |